Forced  Set =1	ST MR1000<CR>
Forced  Reset =1	RS MR1000<CR>
Forced Set > 1	STS MR1000 4<CR>
Forced Reset >1	RSS MR1000 4<CR>
Data Read Word =1	RD DM1000.H<CR>
Data Read Word >1	RDS DM1000.H 10<CR>
Data Read Bit =1	RD MR1000<CR>
Data Read Bit >1	RDS MR1000 4<CR>
Write Data Word =1	WR DM1020.H 3537<CR>
Write Data Word >1	WRS DM1020.H  10 3537 3831 3030 4330 3430 5432 3138 4333 3032 3133<CR>
Write Data Bit =1	WR MR1000 1<CR>
Write Data Bit >1	WRS MR1000 4 0 0 0 0<CR>






